## **РЕКОМЕНДАЦИИ**

по своевременной и качественной подготовке организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения

в дни проведения Новогодних праздников.

**1. Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным массовым пребыванием людей.**

Руководителям организаций и учреждений с круглосуточным массовым пребыванием людей, заблаговременно необходимо:

- обеспечить выполнение требований Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»;

- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;

- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;

- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись;

- отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара.

**2. При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:**

- использовать пиротехнические изделия в любых помещениях;

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- применять для оформления помещений, изготовления маскарадных костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на трудно открываемых запорах (замках). Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- применять самодельные электрогирлянды, цветомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд;

- устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков;

- проводить ремонтные, окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы.

**3. При использовании пиротехнических изделий запрещается:**

- предпринимать любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению;

- применять изделия при сильном ветре, ближе 30 м от строений, деревьев, легковоспламеняющихся предметов, а также изделия с признаками разрушения или с истекшим сроком годности;

- разбирать изделия;

- производить пуск детьми, с рук, направлять фейерверк на людей, животных, строения;

- продавать лицам моложе 16 лет;

-уничтожение отказавших пиротехнических изделий, с признаками разрушения или с истекшим сроком годности, следует производить замачиванием в воде не менее 8 часов с последующей утилизацией с бытовыми отходами;

- за нарушение и невыполнение правил пожарной безопасности руководители и должностные лица объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

**4. При организации торгового обслуживания и питания при проведении массовых мероприятий необходимо учитывать:**

- обеспечение свободного доступа к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и другой специальной техники;

- обеспечение свободных проходов между торговыми рядами шириной не менее 2-х метров;

- исключение применения в конструкциях временных строений легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов;

- исключение использования электрических гирлянд и иллюминаций, не имеющих сертификатов соответствия;

- обеспечение территории проведения мероприятий первичными средствами пожаротушения;

- оборудование деревянных строений автоматической пожарной сигнализацией (автономными пожарными извещателями);

- недопущение применения теплогенерирующих газобаллонных установок без технических паспортов и инструкции по безопасному их применению;

- недопущение использования противопожарных расстояний для складирования горючих веществ и материалов, и установки декораций из горючих материалов.

**5. Требованияпожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий.**

**5.1. При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли:**

- необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий;

- пиротехнические изделия располагаются не ближе 0,5 метра к нагревательным приборам системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями не допускаются;

- пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями.

**5.2. Применение пиротехнических изделий запрещается:**

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

- запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);

- запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. метров.

На объектах торговли также запрещено:

- размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий, а также товары в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе четырех метров от выходов в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы;
 - хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих оконных проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции;
 - проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых залах, а также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические изделия;
 - расфасовывать изделия в торговых залах и на путях эвакуации.